**Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья**

**« Специальная (коррекционная) общеобразовательная**

**школа – интернат № 15 (VIII) вида города Белово»**

Утверждаю: Согласовано: Рассмотрено:

Директор Зам. директора по на заседании методического

Г. В. Овчинникова Г.В. учебной работе объединения

Н.В. Володина Протокол № \_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г.

Председатель МО

Т. С. Лучинина

**Рабочая программа**

**по штукатурно-малярному делу**

для 9 класса

срок реализации 1 год

Составлено учителями

Селивановой И. П.

Тарановой Е.В.

Белово 2013

**Содержание**

Пояснительная записка……………………………………………………………………..3

Учебно-тематический план…………………………………………………………………4 Содержание программы…………………………………………………………………….5-6

Календарно-тематическое планирование………………………………………………….7-32

Список литературы…………………………………………………………………………33

**Пояснительная записка**

Рабочая программа по штукатурно-малярному делу составлена на основе программы «Профессионально - трудовое обучение» утвержденной коллегией Министерства просвещения СССР / Под ред. Т.С. Заляловой М.; Издательство «Просвещение», 1981, сборник II

Программа составлена на основе содержания учебного материала 8 класса.

Особенность данной программы в том, что 70% программного материала отводится на практическую часть.

В настоящее время в условиях рыночной экономики предъявляются более высокие требования к трудовой активности и профессиональным умениям работников производственного труда. Это делает особенно актуальной проблему совершенствования подготовки воспитанников с ограниченными возможностями к самостоятельной жизни.

В связи с особенностями психического развития воспитанников, возникают трудности с усвоением теоретических знаний и практических умений, поэтому в планирование внесены следующие изменения: «Подготовка поверхности под обои» (по программе 6 часов изменено на 11 часов), «Оклеивание поверхности обоями» (по программе 8 часов изменено на 13 часов), «Обойные работы в производственных условиях» (по программе 38 часов изменено на 18 часов), «Практическое повторение» (по программе 44 часа изменено на 71 час), «Линолеум» (по программе 6 часов изменено на 8 часов), «Раскрой линолеума» (по программе 4 часа изменено на 6 часов), «Наклеивание линолеума» (по программе 6 часов изменено на 8 часов), «Настилка линолеума в производственных условиях» (по программе 24 часа изменено на 13 часов), «Производство штукатурных работ в зимнее время» (по программе 44 часов изменено на 57 часов), «Высококачественная окраска» (по программе 20 часов изменено на 26 часов), «Практическое повторение» (по программе 30 часов изменено на 44 часа).

Знания и умения воспитанников оцениваются с помощью практических, самостоятельных и контрольных работ.

**Цель** программы - подготовка воспитанников к самостоятельному выполнению производственных заданий и возможности дальнейшей специализации по другим строительным специальностям.

**Задачи:**

-развивать у воспитанников способности ориентироваться в производственном задании, планировать последовательность действий;

-способствовать развитию и коррекции мыслительных и познавательных процессов;

-вырабатывать самостоятельные трудовые умения и навыки;

-формировать у воспитанников положительное отношение к трудовой деятельности на предприятии, становление и закрепление социальных мотивов трудовой деятельности;

-воспитывать дисциплинированность и ответственное отношение к выполнению своих обязанностей на рабочем месте.

Общее количество часов отведённых на изучение предмета 467 (14 часов в неделю, последний день занятий 25 мая).

**Учебно-тематический план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **раздела** | **Разделы** | **Кол-во часов** | | |
| Общее | Теория | Практика |
| 1 | Вводное занятие. | 1 | 1 | - |
| 2 | Обойные работы. | 12 | 8 | 4 |
| 3 | Подготовка поверхности под обои. | 11 | 3 | 8 |
| 4 | Оклеивание поверхности обоями. | 13 | 4 | 9 |
| 5 | Обойные работы в производственных условиях. | 18 | 3 | 15 |
| 6 | Практическое повторение. | 71 | - | 71 |
| 7 | Линолеум. | 8 | 7 | 1 |
| 8 | Подготовка поверхностей под настилку линолеума. | 6 | 4 | 2 |
| 9 | Раскрой линолеума | 6 | 4 | 2 |
| 10 | Наклеивание линолеума. | 8 | 4 | 4 |
| 11 | Настилка линолеума в производственных условиях. | 13 | 3 | 10 |
| 12 | Производство штукатурных работ в зимнее время. | 57 | 16 | 41 |
| 13 | Высококачественная окраска. | 26 | 4 | 22 |
| 14 | Отделочные работы внутри помещения в зимних условиях. | 60 | 8 | 52 |
| 15 | Наружные малярные работы в зимнее время. | 10 | 7 | 3 |
| 16 | Практическое повторение. | 44 | - | 44 |
| 17 | Сведения о гигиене труда и производственной санитарии. | 9 | 9 | - |
| 18 | Кладка стен и столбов из кирпича. | 38 | 11 | 27 |
| 19 | Организация труда в строительстве. | 12 | 12 | - |
| 20 | Практическое повторение. | 44 | - | 44 |
|  | Итого | 467 | 108 | 359 |

**Содержание программы**

**Раздел 1. Вводное занятие (1 час)**

Задачи и особенности обучения в IХ классе.

**Раздел 2. Обойные работы (12 часов)**

Виды обоев, их назначение. Бордюры и фризы. Инструменты и приспособления. Клеящие составы.

Практическая работа. Определение видов обоев. Приготовление клея и клейстера.

**Раздел 3. Подготовка поверхности под обои (11 часов)**

Основные операции подготовки поверхностей для оклеивания обоями. Макулатура. Организация рабочего места.

Практическая работа. Подготовка поверхности. Приготовление клея. Наклеивание макулатуры.

**Раздел 4. Оклеивание поверхности обоями (13 часов)**

Способы соединения обоев на поверхности организация рабочего места

Практическая работа. Пробное расположение обоев на поверхности. Нарезание полотнищ по размеру. Приготовление клея. Наклеивание обоев.

**Раздел 5. Обойные работы в производственных условиях (18 часов)**

Организация труда. Последовательность выполнения работ на производстве.

Практическая работа. Выполнение операций подготовки поверхности для оклеивания обоями. Наклеивание обоев.

**Раздел 6. Практическое повторение (71 час)**

Выполнение операций оштукатуривания кирпичных и деревянных поверхностей. Выполнение операций улучшенной окраски. Ремонт ранее окрашенных поверхностей.

**Раздел 7. Линолеум (8 часов)**

Виды и свойства линолеума. Применение и хранение. Понятие о клеях и мастиках. Способы приклеивания линолеума.

Практическая работа. Подобрать линолеум по цвету в соответствии с окраской стен.

**Раздел 8. Подготовка поверхностей под настилку линолеума (6 часов)**

Основные операции подготовки поверхностей под настилку линолеума. Инструменты. Организация рабочего места.

Практическая работа. Нанесение олифы на поверхность и ее шпаклевание.

**Раздел 9. Раскрой линолеума (6 часов)**

Инструмент для раскроя линолеума. Правила раскроя. Правила безопасной работы

Разметка полотнищ линолеума. Резание линолеума ножом

**Раздел 10. Наклеивание линолеума (8 часов)**

Правила нанесения клеящих составов. Способы приклеивания линолеума.

Практическая работа. Разметка, раскрой, наклеивание линолеума и прирезка кромок

**Раздел 11. Настилка линолеума в производственных условиях (13 часов)**

Организация труда при настилке линолеума, в производственных условиях. Механизмы и приспособления. Последовательность настилки линолеума.

Практическая работа. Подготовка основания для настилки линолеума. Раскрой, наклеивание линолеума и прирезка кромок.

**Раздел 12. Производство штукатурных работ в зимнее время (57 часов)**

Особенности выполнения штукатурных работ в зимнее время. Температурный режим в помещениях. Характеристика растворов. Транспортировка раствора. Организация труда и рабочего места.

Практическая работа. Приготовление растворов с противоморозными добавками. Выполнение операций штукатурки.

**Раздел 13. Высококачественная окраска (26 часов)**

Основные операции высококачественной окраски. Инструменты и приспособления. Организация рабочего места.

Практическая работа. Расшивка трещин, проолифка, подмазка отдельных мест, сплошное шпаклевание, шлифование, грунтование, окраска и флейцевание поверхностей.

**Раздел 14. Отделочные работы внутри помещения в зимних условиях (60 часов)**

Производство внутренних малярных работ в зимних условиях. Требования к поверхностям, малярным составам. Транспортировка, хранение малярных составов. Особенности окраски окон зимой. Сушка сырых мест.

Практическая работа. Приготовление окрасочного состава. Окраска окон и дверей. Подготовка поверхностей под водную окраску. Окраска поверхностей водными и неводными составами.

**Раздел 15. Наружные малярные работы в зимнее время (10 часов)**

Производство малярных работ в зимнее время. Требования к окрашиваемым поверхностям и малярным составам. Температура для выполнения наружных работ.

Практическая работа. Приготовление масляного состава. Определение вязкости состава.

**Раздел 16. Практическое повторение (44 часа)**

Изготовление трафарета и маркировка инвентаря**.** Выполнение операций высококачественной окраски. Приготовление цементного, теплозащитного, глиняного растворов. Выполнение операций оштукатуривания. Окраска ранее окрашенных поверхностей. Ремонт сухой штукатурки.

**Раздел 17. Сведения о гигиене труда и производственной санитарии (9 часов)**

Понятие о гигиене труда. Требования к рабочей одежде. Первая помощь при несчастном случае.

**Раздел 18. Кладка стен и столбов из кирпича (38 часов)**

Инструменты и приспособления. Организация рабочего места. Виды кладки, швов, элементы кладки. Правила кладки углов и столбов.

Практическая работа. Кладка стен, углов и столбов.

**Раздел 19. Организация труда в строительстве (12 часов)**

Понятие о бригадах и звеньях, нормах времени и нормах выработки. Разделение труда, фронт работы. Наряды их формы. Система оплаты труда.

**Раздел 20. Практическое повторение (44часа)**

Выполнение операций по ремонту штукатурки. Выполнение операций окраски деревянных и металлических поверхностей. Ремонт ранее окрашенных деревянных и металлических поверхностей. Окраска оштукатуренных поверхностей известковым составом. Наклеивание линолеума.

Учебник. Бобрешова,С.В. Технология. Штукатурно-малярное дело: учеб. для 8 кл.спец.(коррекц.) образоват.учреждений VIII вида [Текст] / С.В.Бобрешова, Я.Д.Чекайло.-М.: Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС,2011.-216с.

**Календарно-тематическое планирование**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № урока | Дата | Изменения | Раздел, тема урока | Требования к уровню подготовки |
|  |  |  | **I четверть** |  |
|  |  |  | **Вводное занятие** | Должны знать:  -организацию рабочего места;  - порядок работы в мастерской. |
| 1 |  |  | Задачи и особенности обучения в IX классе. |
|  |  |  | **Обойные работы** | Должны знать:  - виды и свойства обоев;  -виды клеящих составов;  -виды инструментов для обойных работ.  Должны уметь:  - определять виды обоев на образцах;  -приготавливать клеящие составы. |
| 2 |  |  | Назначение обойных работ в малярном деле. |
| 3 |  |  | Виды обоев. |
| 4 |  |  | Полотнище и кромки обоев. |
| 5 |  |  | Определение видов обоев на образцах. Практическая работа. |
| 6 |  |  | Бордюры и фризы. |
| 7 |  |  | Различить бордюр и фриз на образцах. Практическая работа. |
| 8 |  |  | Инструменты и приспособления для обойных работ. |
| 9 |  |  | Клеящие составы для обойных работ. |
| 10 |  |  | Компоненты клеящих составов, их рецепты. |
| 11 |  |  | Правила безопасности при изготовлении клеящих составов. |
| 12 |  |  | Приготовление клея. Практическая работа. |
| 13 |  |  | Приготовление клейстера. Практическая работа. |
|  |  |  | **Подготовка поверхности под обои** | Должны знать:  - операции подготовки поверхностей для оклеивания обоями.  Должны уметь:  - подготавливать поверхность;  - приготавливать клей;  - наклеивать макулатуру на поверхность. |
| 14 |  |  | Основные операции подготовки поверхностей для оклеивания обоями. |
| 15 |  |  | Макулатура для обойных работ. |
| 16 |  |  | Организация рабочего места. |
| 17 |  |  | Очистка поверхности лещадью. Практическая работа. |
| 18 |  |  | Подготовка и расположение макулатуры. Практическая работа. |
| 19 |  |  | Приготовление клеящего состава. Практическая работа. |
| 20 |  |  | Нанесение клеящего состава на стену. Практическая работа. |
| 21 |  |  | Нанесение клея на макулатуру. Практическая работа. |
| 22 |  |  | Наклеивание макулатуры встык, разглаживание. Практическая работа. |
| 23 |  |  | Наклеивание макулатуры внахлестку, разглаживание.  Практическая работа. |
| 24 |  |  | Зачистка просохшей макулатуры. Практическая работа. |
|  |  |  | **Оклеивание поверхности обоями** | Должны знать:  - способы соединения обоев;  - виды инструментов для обрезки обоев.  Должны уметь:  **-** выполнять операции оклейки поверхностей обоями. |
| 25 |  |  | Способы соединения обоев на поверхности. |
| 26 |  |  | Правила обрезки кромок обоев. |
| 27 |  |  | Инструменты для ручной и машинной обрезки обоев. |
| 28 |  |  | Организация рабочего места при оклеивании поверхности обоями. |
| 29 |  |  | Определение высоты оклеиваемой поверхности стен путем измерения.Практическая работа. |
| 30 |  |  | Нарезание полотнищ обоев по размеру. Практическая работа. |
| 31 |  |  | Обрезка кромок ножницами. Практическая работа. |  |
| 32 |  |  | Пробное расположение обоев на поверхности стен для определения правильности стыкования рисунков. Практическая работа. |
| 33 |  |  | Складывание заготовленных полотнищ лицевой стороной вниз с выступом на ширину кромки. Практическая работа. |
| 34 |  |  | Приготовление обойного клея. Практическая работа. |
| 35 |  |  | Нанесение клея на поверхность стены. Практическая работа. |
| 36 |  |  | Нанесение клеящего состава на полотнище кистью. Практическая работа. |
| 37 |  |  | Наклеивание обоев на поверхность, разглаживание ветошью. Практическая работа. |
|  |  |  | **Обойные работы** в **производственных условиях** | Должны знать:  - организацию труда на обойных работах в производственных условиях;  - последовательность выполнения обойных работ на производстве  Должны уметь:  - выполнять операции подготовки поверхностей под обои;  - выполнять операции наклеивания обоев на поверхность в производственных условиях. |
| 38 |  |  | Организация труда на обойных работах в производственных условиях. |
| 39 |  |  | Механизация обрезки и раскроя обоев. |
| 40 |  |  | Последовательность выполнения работ на производстве. |
| 41 |  |  | Проверка отвесности стен в помещении. Практическая работа. |
| 42 |  |  | Очистка стены лещадью. Практическая работа. |
| 43 |  |  | Шпаклевание неровностей и трещин на стенах. Практическая работа. |
| 44 |  |  | Шлифование. Практическая работа. |
| 45 |  |  | Приготовление клея для намазывания на стену. Практическая работа. |
| 46 |  |  | Проклеивание стен. Практическая работа. |
| 47 |  |  | Нанесение клея на макулатуру. Практическая работа. |
| 48 |  |  | Наклеивание макулатуры, разглаживание ветошью. Практическая работа. |
| 49 |  |  | Нарезание полотнищ по размеру. Практическая работа. |
| 50 |  |  | Приготовление клеящего состава для обоев. Практическая работа. |
| 51 |  |  | Нанесение клея на обои, складывание намазанных обоев. Практическая работа. |
| 52 |  |  | Наклеивание первого полотнища в угол помещения. Практическая работа. |
| 53 |  |  | Наклеивание полотнищ с учетом совпадения рисунка обоев в стыке. Практическая работа. |
| 54 |  |  | Обрезка излишков обоев у потолка и пола. Практическая работа. |
| 55 |  |  | Подбор бордюра и его наклеивание. Практическая работа. |
|  |  |  | **Практическое повторение** | Должны уметь:  - выполнять операции простой окраски;  - приготавливать штукатурные растворы;  - выполнять ремонт оштукатуренной поверхности;  - выполнять операции улучшенной окраски;  - наносить раствор разными способами;  - выполнять ремонт окрашенной поверхности. |
| 56 |  |  | Очистка поверхности, проолифка. Практическая работа. |
| 57 |  |  | Частичная подмазка отдельных мест. Практическая работа. |
| 58 |  |  | Шлифование подмазанных мест. Практическая работа. |
| 59 |  |  | Сплошное шпатлевание поверхности. Практическая работа. |
| 60 |  |  | Шлифование зашпатлеванной поверхности. Практическая работа. |
| 61 |  |  | Огрунтовка. Практическая работа. |
| 62 |  |  | Шлифование огрунтованной поверхности. Практическая работа. |
| 63 |  |  | Окрашивание деревянной поверхности. Практическая работа. |
| 64 |  |  | Окрашивание поверхности на второй раз. Практическая работа. |
| 65 |  |  | Простукивание поверхности молотком. Практическая работа. |
| 66 |  |  | Отбивка отслоившейся штукатурки. Практическая работа. |  |
| 67 |  |  | Подбор раствора для ремонта. Практическая работа. |
| 68 |  |  | Смачивание поверхности, приготовление раствора. Практическая работа. |
| 69 |  |  | Намазывание первого слоя штукатурки. Практическая работа. |
| 70 |  |  | Намазывание второго слоя штукатурки. Практическая работа. |
| 71 |  |  | Намазывание третьего слоя. Практическая работа. |
| 72 |  |  | Затирка поверхности. Практическая работа. |
| 73 |  |  | Расшивка трещин. Практическая работа. |
| 74 |  |  | Проолифка поверхности. Практическая работа. |
| 75 |  |  | Приготовление гипсовой шпаклевки. Практическая работа. |
| 76 |  |  | Частичная подмазка металлическим шпателем. Практическая работа. |
| 77 |  |  | Грунтование поверхности. Практическая работа. |
| 78 |  |  | Шлифование поверхности. Практическая работа. |
| 79 |  |  | Нанесение первого слоя краски, флейцевание. Практическая работа. |
| 80 |  |  | Нанесение второго слоя краски, флейцевание. Практическая работа. |
| 81 |  |  | Удаление драни с учебного щита. Практическая работа. |
| 82 |  |  | Подбор и набивка драни. Практическая работа. |
| 83 |  |  | Приготовление штукатурного раствора. Практическая работа. |
| 84 |  |  | Набрасывание раствора на поверхность. Практическая работа. |
| 85 |  |  | Разравнивание раствора. Практическая работа. |
| 86 |  |  | Нанесение раствора полутером. Практическая работа. |  |
| 87 |  |  | Нанесение раствора теркой. Практическая работа. |
| 88 |  |  | Затирка раствора. Практическая работа. |
| 89 |  |  | Расшивка мелких трещин. Практическая работа. |
| 90 |  |  | Приготовление шпатлевки из сухой смеси. Практическая работа. |
| 91 |  |  | Частичная подмазка трещин и неровностей. Практическая работа. |
| 92 |  |  | Шлифование поверхности наждачной бумагой. Практическая работа. |
| 93 |  |  | Сплошное шпаклевание. Практическая работа. |
| 94 |  |  | Шлифование. Практическая работа. |
| 95 |  |  | Нанесение грунтовки. Практическая работа. |
| 96 |  |  | Шлифование грунтованной поверхности. Практическая работа. |
| 97 |  |  | Окраска на первый раз эмалевой краской. Практическая работа. |
| 98 |  |  | Окраска на второй раз, флейцевание. Практическая работа. |
| 99 |  |  | Очистка кирпичной поверхности от брызг раствора. Практическая работа. |
| 100 |  |  | Приготовление глиняного раствора. Практическая работа. |
| 101 |  |  | Смачивание стены водой и подготовка инструментов. Практическая работа. |
| 102 |  |  | Набрасывание первого слоя штукатурного намета. Практическая работа. |
| 103 |  |  | Набрасывание второго слоя штукатурного намета. Практическая работа. |
| 104 |  |  | Приготовление раствора для третьего слоя. Практическая работа. |
| 105 |  |  | Нанесение третьего слоя на стену. Практическая работа. |  |
| 106 |  |  | Затирка раствора тёркой вкруговую. Практическая работа. |
| 107 |  |  | Приготовление цементного раствора. Практическая работа. |
| 108 |  |  | Набрасывание раствора «на уровне головы». Практическая работа. |
| 109 |  |  | Набрасывание раствора «от себя». Практическая работа. |
| 110 |  |  | Набрасывание раствора слева направо. Практическая работа. |
| 111 |  |  | Набрасывание раствора справа налево. Практическая работа. |
| 112 |  |  | Оклеивание поверхности обоями. Самостоятельная работа. |
| 113 |  |  | Приготовление известкового раствора. Практическая работа. |
| 114 |  |  | Набирание раствора на сокол и его набрасывание. Практическая работа. |
| 115 |  |  | Набрасывание первого слоя грунта. Практическая работа. |
| 116 |  |  | Нанесение второго слоя грунта полутёрком. Практическая работа. |
| 117 |  |  | Приготовление раствора для накрывочного слоя. Практическая работа. |
| 118 |  |  | Нанесение накрывки теркой. Практическая работа. |
| 119 |  |  | Очистка стены от старой краски. Практическая работа. |
| 120 |  |  | Приготовление шпатлевки и нанесение ее на стену под углом 15\*. Практическая работа. |
| 121 |  |  | Зачистка поверхности. Практическая работа. |
| 122 |  |  | Подготовка кистей к работе. Практическая работа. |
| 123 |  |  | Грунтование поверхности. Практическая работа. |
| 124 |  |  | Первая окраска, флейцевание. Практическая работа. |  |
| 125 |  |  | Вторая окраска, флейцевание. Практическая работа. |
| 126 |  |  | Очистка кистей от краски. Практическая работа. |
|  |  |  | **II четверть** |  |
|  |  |  | **Линолеум** | Должны знать:  - виды и свойства линолеума;  - применение и хранение линолеума;  - виды клеящих составов для приклеивания линолеума;  - способы приклеивания линолеума. |
| 127 |  |  | Виды линолеума. |
| 128 |  |  | Подобрать линолеум по цвету в соответствии с окраской стен. Практическая работа. |
| 129 |  |  | Основные свойства линолеума. |
| 130 |  |  | Применение линолеума в строительстве. |
| 131 |  |  | Хранение линолеума. |
| 132 |  |  | Мастика и клей для приклеивания линолеума. |
| 133 |  |  | Способы приклеивания линолеума на различные основания. |
| 134 |  |  | Техника безопасности при работе с линолеумом. |
|  |  |  | **Подготовка поверхностей под настилку линолеума** | Должны знать:  - операции подготовки различных поверхностей под настилку линолеума;  -виды шпатлёвок;  - виды инструментов для работы с линолеумом.  Должны уметь:  - подготавливать деревянную поверхность под настилку линолеума |
| 135 |  |  | Основные операции и подготовки различных поверхностей под настилку линолеума. |
| 136 |  |  | Инструменты для подготовки поверхности под настилку линолеума. |
| 137 |  |  | Нанесение олифы, шпаклевание полумасляной шпаклевкой. Практическая работа. |
| 138 |  |  | Организация рабочего места при настилке линолеума. |
| 139 |  |  | Нанесение олифы на поверхность. Практическая работа. |
| 140 |  |  | Шпаклевание поверхности. Практическая работа. |
|  |  |  | **Раскрой линолеума** | Должны знать:  - виды инструментов для раскроя линолеума;  - правила раскроя линолеума.  Должны уметь:  - рассчитывать, размечать и нарезать полотнища линолеума |
| 141 |  |  | Инструмент для раскроя линолеума. |
| 142 |  |  | Правила раскроя линолеума. |
| 143 |  |  | Расчет размера полотнищ. |
| 144 |  |  | Разметка полотнищ линолеума. Практическая работа. |
| 145 |  |  | Правила безопасной работы с режущими инструментами. |
| 146 |  |  | Резание линолеума ножом. Практическая работа. |
|  |  |  | **Наклеивание линолеума** | Должны знать:  - способы приклеивания линолеума;  - правила нанесения клеящих составов на основание.  Должны уметь:  **-** выполнять операции наклеивания линолеума на основание. |
| 147 |  |  | Правила нанесения мастики или клея. |
| 148 |  |  | Способы приклеивания линолеума. |
| 149 |  |  | Инструменты для нанесения мастики. |
| 150 |  |  | Прирезка кромок. |
| 151 |  |  | Разметка линолеума. Практическая работа. |
| 152 |  |  | Раскрой линолеума ножом. Практическая работа. |
| 153 |  |  | Нанесение клея на основание шпателем. Практическая работа. |
| 154 |  |  | Наклеивание линолеума и прирезка кромок. Практическая работа. |
|  |  |  | **Настилка линолеума в производственных условиях** | Должны знать:  - последовательность настилки линолеума на производстве;  - операции подготовки основания для настилки линолеума;  - операции наклеивания линолеума в производственных условиях.  Должны уметь:  - подготавливать разные основания для настилки линолеума;  - выполнять разметку, раскрой, прирезку и наклейку линолеума на основание. |
| 155 |  |  | Организация труда при настилке линолеума в производственных условиях. |
| 156 |  |  | Механизмы и приспособления для резки кромок линолеума. |
| 157 |  |  | Последовательность настилки линолеума на производстве. |
| 158 |  |  | Подготовка основания для настилки линолеума. Практическая работа. |
| 159 |  |  | Подготовка линолеума к раскрою. Практическая работа. |
| 160 |  |  | Раскрой линолеума. Практическая работа. |
| 161 |  |  | Раскладывание полотнищ линолеума перпендикулярно наружным стенам. Практическая работа. |
| 162 |  |  | Вырезка в линолеуме отверстий по шаблону. Практическая работа. |
| 163 |  |  | Нанесение мастики на очищенное основание. Практическая работа. |
| 164 |  |  | Разглаживание мастики зубчатым шпателем. Практическая работа. |
| 165 |  |  | Наклеивание линолеума. Практическая работа. |
| 166 |  |  | Разглаживание линолеума. Практическая работа. |
| 167 |  |  | Прирезка кромок. Практическая работа. |
|  |  |  | **Производство штукатурных работ в зимнее время** | Должны знать:  - виды растворов с противоморозными добавками;  - способы их приготовления;  - правила техники безопасности при производстве работ в зимнее время.  Должны уметь:  - приготавливать растворы с противоморозными добавками;  - выполнять операции оштукатуривания. |
| 168 |  |  | Особенности выполнения штукатурных работ в зимних условиях. |
| 169 |  |  | Требования к температурному режиму в помещениях. |
| 170 |  |  | Растворы. Транспортировка растворов. |
| 171 |  |  | Производство штукатурных работ зимой простыми подогретыми растворами. |
| 172 |  |  | Особенности применения для штукатурных работ хлорированных растворов. |
| 173 |  |  | Уход за штукатуркой. |
| 174 |  |  | Способы искусственного обогрева помещений и сушки штукатурки. |
| 175 |  |  | Правила техники безопасности при производстве штукатурных работ в зимнее время. |
| 176 |  |  | Организация труда и рабочего места при производстве штукатурных работ в зимнее время. |
| 177 |  |  | Приготовление растворов в зимних условиях. |
| 178 |  |  | Растворы с противоморозными добавками. |
| 179 |  |  | Цементные растворы на жидком стекле. |
| 180 |  |  | Приготовление раствора на жидком стекле. Практическая работа. |
| 181 |  |  | Набрасывание первого слоя раствора на стену. Практическая работа. |
| 182 |  |  | Нанесение второго слоя раствора. Практическая работа. |
| 183 |  |  | Приготовление цементного раствора. Практическая работа. |
| 184 |  |  | Нанесение третьего слоя. Практическая работа. |
| 185 |  |  | Затирка третьего слоя. Практическая работа. |
| 186 |  |  | Растворы с добавкой поташа. |
| 187 |  |  | Приготовление раствора с добавкой поташа. Практическая работа. |
| 188 |  |  | Растворы с добавкой церезита. |
| 189 |  |  | Приготовление раствора с добавкой церезита. Практическая работа. |
| 190 |  |  | Приготовление раствора с аммиачной водой. Практическая работа. |  |
| 191 |  |  | Набрасывание обрызга. Практическая работа. |
| 192 |  |  | Разравнивание раствора. Практическая работа. |
| 193 |  |  | Приготовление аммиачного раствора для грунта. Практическая работа. |
| 194 |  |  | Нанесение грунта. Практическая работа. |
| 195 |  |  | Приготовление раствора для накрывки на аммиачной воде. Практическая работа. |
| 196 |  |  | Нанесение накрывки. Практическая работа. |
| 197 |  |  | Затирка накрывки вкруговую. Практическая работа. |
| 198 |  |  | Растворы для теплозащитных штукатурок. |
| 199 |  |  | Приготовление теплозащитного раствора. Практическая работа. |
| 200 |  |  | Набрасывание обрызга на стену штукатурной лопаткой. Практическая работа. |
| 201 |  |  | Приготовление раствора для грунта. Практическая работа. |
| 202 |  |  | Набрасывание грунта. Практическая работа. |
| 203 |  |  | Разравнивание грунта полутерком. Практическая работа. |
| 204 |  |  | Наклеивание линолеума. Самостоятельная работа. |
| 205 |  |  | Приготовление раствора для накрывки. Практическая работа. |
| 206 |  |  | Нанесение накрывочного слоя теркой. Практическая работа. |
| 207 |  |  | Затирка накрывочного слоя теркой вкруговую. Практическая работа. |
| 208 |  |  | Растворы для водонепроницаемых штукатурок. |
| 209 |  |  | Набрасывание первого слоя штукатурного намета. Практическая работа. |  |
| 210 |  |  | Разравнивание первого слоя. Практическая работа. |
| 211 |  |  | Приготовление раствора для второго слоя. Практическая работа. |
| 212 |  |  | Нанесение второго слоя штукатурного намета. Практическая работа. |
| 213 |  |  | Приготовление раствора для третьего слоя. Практическая работа. |
| 214 |  |  | Нанесение третьего слоя штукатурного намета. Практическая работа. |
| 215 |  |  | Затирка третьего слоя штукатурного намета. Практическая работа. |
| 216 |  |  | Приготовление цементно-известкового раствора. Практическая работа. |
| 217 |  |  | Набрасывание обрызга штукатурной лопаткой. Практическая работа. |
| 218 |  |  | Разравнивание обрызга полутером. Практическая работа. |
| 219 |  |  | Нанесение грунта полутером. Практическая работа. |
| 220 |  |  | Нанесение накрывки полутером. Практическая работа. |
| 221 |  |  | Приготовление раствора с нитритом натрия. Практическая работа. |
| 222 |  |  | Набрасывание раствора с добавкой нитрита натрия. Практическая работа. |
| 223 |  |  | Разравнивание раствора. Практическая работа. |
| 224 |  |  | Нанесение и затирка раствора. Практическая работа. |
|  |  |  | **III четверть** |  |
|  |  |  | **Высококачественная окраска** | Должны знать:  - операции высококачественной окраски;  - виды инструментов и приспособлений.  Должны уметь:  - шпатлевать и шлифовать поверхность;  - грунтовать и окрашивать поверхность. |
| 225 |  |  | Применение высококачественной окраски, ее отличие от простой и улучшенной. |
| 226 |  |  | Основные операции высококачественной окраски по дереву и штукатурке. |
| 227 |  |  | Инструменты и приспособления для высококачественной окраски. |
| 228 |  |  | Организация рабочего места при окраске поверхностей высококачественным видом окраски. |
| 229 |  |  | Очистка деревянной поверхности. Практическая работа. |
| 230 |  |  | Проолифка. Практическая работа. |
| 231 |  |  | Частичная подмазка отдельных мест. Практическая работа. |
| 232 |  |  | Шлифование подмазанных мест. Практическая работа. |
| 233 |  |  | Первое сплошное шпаклевание. Практическая работа. |
| 234 |  |  | Шлифование наждачной бумагой. Практическая работа. |
| 235 |  |  | Второе сплошное шпаклевание. Практическая работа. |
| 236 |  |  | Шлифование зашпаклеванной поверхности. Практическая работа. |
| 237 |  |  | Нанесение грунтовки, флейцевание. Практическая работа. |
| 238 |  |  | Шлифование. Практическая работа. |
| 239 |  |  | Первая окраска, флейцевание. Практическая работа. |
| 240 |  |  | Шлифование. Практическая работа. |
| 241 |  |  | Вторая окраска, флейцевание. Практическая работа. |
| 242 |  |  | Очистка поверхности, расшивка трещин, проолифка. Практическая работа. |
| 243 |  |  | Подмазка неровностей. Практическая работа. |
| 244 |  |  | Шлифование поверхности. Практическая работа. |
| 245 |  |  | Сплошное шпаклевание. Практическая работа. |  |
| 246 |  |  | Зачистка стены. Практическая работа. |
| 247 |  |  | Второе сплошное шпаклевание. Практическая работа. |
| 248 |  |  | Шлифование. Нанесение грунтовки. Практическая работа. |
| 249 |  |  | Нанесение первого слоя краски, флейцевание. Практическая работа. |
| 250 |  |  | Нанесение второго слоя краски, флейцевание. Практическая работа. |
|  |  |  | **Отделочные работы внутри помещения в зимних условиях** | Должны знать:  - требования к поверхностям, малярным составам и температурному режиму в помещении;  Должны уметь:  - приготавливать неводный колер, определять вязкость и наносить его на поверхность;  - приготавливать известковый состав;  - окрашивать поверхности кистями;  - расшивать трещины,  - шпатлевать неровности;  - шлифовать наждачной бумагой. |
| 251 |  |  | Производство внутренних малярных работ в зимних условиях. |
| 252 |  |  | Требования к поверхностям. |
| 253 |  |  | Технические требования к малярным составам. |
| 254 |  |  | Технические требования к температурному режиму. |
| 255 |  |  | Приготовление малярных составов для работы в зимних условиях. |
| 256 |  |  | Транспортировка малярных составов. |
| 257 |  |  | Сушка сырых мест в зимнее время. |
| 258 |  |  | Особенности окраски окон зимой. |
| 259 |  |  | Хранение составов. |
| 260 |  |  | Приготовление колера для окраски. Практическая работа. |
| 261 |  |  | Подготовка кистей к работе. Практическая работа. |
| 262 |  |  | Изготовление защитного приспособления. Практическая работа. |
| 263 |  |  | Окраска окна в первой кабинке на первый раз. Практическая работа. |
| 264 |  |  | Окраска окна в первой кабинке на второй раз. Практическая работа. |  |
| 265 |  |  | Окраска окна во второй кабинке на первый раз. Практическая работа. |
| 266 |  |  | Окраска окна во второй кабинке на второй раз. Практическая работа. |
| 267 |  |  | Окраска окна в третьей кабинке на первый раз. Практическая работа. |
| 268 |  |  | Окраска окна в третьей кабинке на второй раз. Практическая работа. |
| 269 |  |  | Приготовление неводного колера для окраски деревянных изделий. Практическая работа. |
| 270 |  |  | Проверка вязкости приготовленного состава. Практическая работа. |
| 271 |  |  | Подбор инструментов и проверка их исправности. Практическая работа. |
| 272 |  |  | Очистка дверей от пыли и грязи. Практическая работа. |
| 273 |  |  | Окраска дверей на первый раз. Практическая работа. |
| 274 |  |  | Флейцевание. Практическая работа. |
| 275 |  |  | Окраска дверей на второй раз. Практическая работа. |
| 276 |  |  | Отмывание кистей от краски. Практическая работа. |
| 277 |  |  | Очистка оштукатуренной поверхности. Практическая работа. |
| 278 |  |  | Расшивка трещин на потолке. Практическая работа. |
| 279 |  |  | Приготовление шпаклевки. Практическая работа. |
| 280 |  |  | Заполнение трещин поперечными движениями. Практическая работа. |
| 281 |  |  | Выравнивание уложенного слоя движениями шпателя вдоль трещин. Практическая работа. |
| 282 |  |  | Шлифование. Практическая работа. |
| 283 |  |  | Приготовление известкового состава на теплой воде. Практическая работа. |  |
| 284 |  |  | Нанесение известкового состава на потолок. Практическая работа. |
| 285 |  |  | Растушевка продольными движениями. Практическая работа. |
| 286 |  |  | Нанесение известкового состава на второй раз. Практическая работа. |
| 287 |  |  | Очистка от пыли и грязи. Практическая работа. |
| 288 |  |  | Расшивка трещин. Практическая работа. |
| 289 |  |  | Приготовление шпаклевки из сухой смеси. Практическая работа. |
| 290 |  |  | Шпаклевание неровностей и трещин верхней части стены. Практическая работа. |
| 291 |  |  | Шпаклевание неровностей и трещин нижней части стены. Практическая работа. |
| 292 |  |  | Шлифование зашпаклеванных мест. Практическая работа. |
| 293 |  |  | Приготовление водного колера для окрашивания стены. Практическая работа. |
| 294 |  |  | Нанесение состава горизонтальными движениями. Практическая работа. |
| 295 |  |  | Растушевка вертикальными движениями. Практическая работа. |
| 296 |  |  | Разметка высоты калошника. Практическая работа. |
| 297 |  |  | Отбивка границы калошника. Практическая работа. |
| 298 |  |  | Приготовление грунтовки. Практическая работа. |
| 299 |  |  | Нанесение грунтовки маховой кистью. Практическая работа. |
| 300 |  |  | Подбор и смешивание краски. Практическая работа. |
| 301 |  |  | Проверка вязкости состава. Практическая работа. |  |
| 302 |  |  | Окраска на первый раз. Практическая работа. |
| 303 |  |  | Окраска на второй раз. Практическая работа. |
| 304 |  |  | Частичное шпаклевание поверхности пола. Практическая работа. |
| 305 |  |  | Сплошное шпаклевание поверхности. Практическая работа. |
| 306 |  |  | Шлифование и проолифка поверхности. Практическая работа. |
| 307 |  |  | Второе сплошное шпаклевание. Практическая работа. |
| 308 |  |  | Нанесение эмалевой краски на первый раз. Практическая работа. |
| 309 |  |  | Флейцевание. Практическая работа. |
| 310 |  |  | Нанесение эмалевой краски на второй раз. Практическая работа. |
|  |  |  | **Наружные малярные работы в зимнее время** | Должны знать:  - требования к малярным составам и окрашиваемым поверхностям.  Должны уметь:  - приготавливать масляные составы, определять вязкость. |
| 311 |  |  | Производство наружных малярных работ в зимнее время. |
| 312 |  |  | Требования к окрашиваемым поверхностям. |
| 313 |  |  | Требования к малярным составам. |
| 314 |  |  | Оптимальная температура для выполнения наружных работ. |
| 315 |  |  | Применение быстро высыхающих синтетических красок. |
| 316 |  |  | Применение подогретых составов. |
| 317 |  |  | Правила производства малярных работ в зимних условиях. |
| 318 |  |  | Приготовление масляного состава. Практическая работа. |
| 319 |  |  | Определение вязкости окрасочного состава. Практическая работа. |
| 320 |  |  | Определение пригодности поверхности к нанесению состава. Практическая работа. |
|  |  |  | **Практическое повторение** | Должны уметь:  - шпатлевать и шлифовать поверхности;  - наносить олифу и краску на поверхность;  - определять вид ремонтных работ;  - приготавливать раствор;  - ремонтировать плохо держащуюся штукатурку;  - выполнять ремонт сухой штукатурки. |
| 321 |  |  | Изготовление трафарета. Практическая работа. |
| 322 |  |  | Маркировка инвентаря по трафарету. Практическая работа. |
| 323 |  |  | Очистка поверхности расшивка трещин. Практическая работа. |
| 324 |  |  | Проолифка. Практическая работа. |
| 325 |  |  | Подмазка трещин и неровностей. Практическая работа. |
| 326 |  |  | Шлифование зашпаклеванных мест. Практическая работа. |
| 327 |  |  | Первое сплошное шпаклевание поверхности. Практическая работа. |
| 328 |  |  | Шлифование. Практическая работа. |
| 329 |  |  | Второе сплошное шпаклевание. Практическая работа. |
| 330 |  |  | Шлифование поверхности наждачной бумагой. Практическая работа. |
| 331 |  |  | Нанесение грунтовки, флейцевание. Практическая работа. |
| 332 |  |  | Зачистка поверхности шкуркой. Практическая работа. |
| 333 |  |  | Первая окраска, флейцевание. Практическая работа. |
| 334 |  |  | Вторая окраска, флейцевание. Практическая работа. |
| 335 |  |  | Высококачественная окраска. Самостоятельная работа. |
| 336 |  |  | Отбивка старой штукатурки молотком. Практическая работа. |
| 337 |  |  | Подготовка кирпичной поверхности и инструментов к работе. Практическая работа. |
| 338 |  |  | Приготовление цементного раствора в соотношении 1:5. Практическая работа. |  |
| 339 |  |  | Набрасывание обрызга штукатурной лопаткой, разравнивание. Практическая работа. |
| 340 |  |  | Набрасывание первого слоя грунта. Практическая работа. |
| 341 |  |  | Нанесение второго слоя грунта на стену. Практическая работа. |
| 342 |  |  | Выравнивание отдельных мест раствором. Практическая работа. |
| 343 |  |  | Приготовление раствора для накрывки. Практическая работа. |
| 344 |  |  | Нанесение накрывки тёркой. Практическая работа. |
| 345 |  |  | Затирка раствора. Практическая работа. |
| 346 |  |  | Приготовление теплозащитного раствора. Практическая работа. |
| 347 |  |  | Набрасывание раствора штукатурной лопаткой «от себя». Практическая работа. |
| 348 |  |  | Разравнивание раствора. Практическая работа. |
| 349 |  |  | Нанесение раствора полутером. Практическая работа. |
| 350 |  |  | Приготовление раствора для третьего слоя. Практическая работа. |
| 351 |  |  | Нанесение раствора теркой затирка раствора. Практическая работа. |
| 352 |  |  | Определение повреждения, разметка карандашом места выреза. Практическая работа. |
| 353 |  |  | Вырезание повреждённого участка. Практическая работа. |
| 354 |  |  | Разметка куска сухой штукатурки для ремонта. Практическая работа. |
| 355 |  |  | Вставка, подгонка и приклеивание в облицовку куска гипсового листа. Практическая работа. |
| 356 |  |  | Заделка швов. Практическая работа. |  |
| 357 |  |  | Шлифование. Практическая работа. |
| 358 |  |  | Сплошное шпатлевание. Практическая работа. |
| 359 |  |  | Шлифование поверхности. Практическая работа. |
| 360 |  |  | Окраска поверхности на первый раз. Практическая работа. |
| 361 |  |  | Флейцевание поверхности. Практическая работа. |
| 362 |  |  | Окраска поверхности на второй раз. Практическая работа. |
| 363 |  |  | Флейцевание. Практическая работа. |
| 364 |  |  | Очистка кистей от краски. Практическая работа. |
|  |  |  | **IY четверть** |  |
|  |  |  | **Сведения о гигиене труда и производственной санитарии** | Должны знать:  -основные понятия о гигиене труда и санитарных требованиях на производстве.  Должны уметь:  -оказывать первую помощь при несчастном случае. |
| 365 |  |  | Основные понятия о гигиене труда. |
| 366 |  |  | Значение рационального режима труда и отдыха. |
| 367 |  |  | Правильная рабочая поза. |
| 368 |  |  | Требования к рабочей одежде, уход за ней и правила хранения. |
| 369 |  |  | Санитарные требования, предъявляемые к рабочим помещениям. |
| 370 |  |  | Требования, предъявляемые к освещению и вентиляции помещений. |
| 371 |  |  | Правила ухода за кожей рук. |
| 372 |  |  | Первая помощь при несчастном случае. |
| 373 |  |  | Индивидуальный пакет и правила пользования им. |
|  |  |  | **Кладка стен и столбов из кирпича** | Должны знать:  - виды кладки и швов;  - инструменты для кирпичной кладки;  - правила перевязки швов кладки;  - виды растворов для кирпичной кладки;  - правила кладки углов, столбов и стен.  Должны уметь:  **-** приготавливать раствор;  **-** выполнять кирпичную кладку. |
| 374 |  |  | Инструменты и приспособления, применяемые при кирпичной кладке. |
| 375 |  |  | Организация рабочего места при кирпичной кладке. |
| 376 |  |  | Правила техники безопасности. |
| 377 |  |  | Растворы, применяемые при кирпичных кладках. |
| 378 |  |  | Толщина стен. |
| 379 |  |  | Измерение длины, ширины и толщины кирпича. Практическая работа. |
| 380 |  |  | Виды швов. |
| 381 |  |  | Виды кладки. |
| 382 |  |  | Правила перевязки швов кладки по однорядной системе. |
| 383 |  |  | Кладка стен по однорядной системе. Практическая работа. |
| 384 |  |  | Правила перевязки швов по многорядной системе. |
| 385 |  |  | Кладка стен по многорядной системе. Практическая работа. |
| 386 |  |  | Кладка гладких стен толщиной в 1 кирпич без раствора. Практическая работа. |
| 387 |  |  | Кладка гладких стен толщиной в 1,5 кирпича без раствора. Практическая работа. |
| 388 |  |  | Кладка гладких стен в 2 кирпича без раствора. Практическая работа. |
| 389 |  |  | Кладка примыканий стен толщиной в 1 кирпич по однорядной системе без раствора. Практическая работа. |
| 390 |  |  | Кладка примыканий стен толщиной в 2 кирпича по однорядной системе без раствора. Практическая работа. |  |
| 391 |  |  | Кладка пересечений стен по однорядной системе перевязки. Практическая работа. |
| 392 |  |  | Правила кладки углов. |
| 393 |  |  | Кладка углов без раствора. Практическая работа. |
| 394 |  |  | Правила кладки столбов. |
| 395 |  |  | Кладка столбов без раствора. Практическая работа. |
| 396 |  |  | Кладка углов толщиной в 1 кирпич по однорядной системе без раствора. Практическая работа. |
| 397 |  |  | Кладка углов толщиной в 2 кирпича по однорядной системе без раствора. Практическая работа. |
| 398 |  |  | Кладка стен толщиной в 1,5 кирпича по однорядной системе перевязки швов без раствора. Практическая работа. |
| 399 |  |  | Кладка стен в 2 кирпича по многорядной системе перевязки швов без раствора. Практическая работа. |
| 400 |  |  | Кладка примыканий стен толщиной в 1 кирпич по однорядной системе без раствора. Практическая работа. |
| 401 |  |  | Кладка примыканий стен толщиной в 2 кирпича по однорядной системе без раствора. Практическая работа. |
| 402 |  |  | Кладка примыканий стен толщиной в 1 кирпич по многорядной системе без раствора. Практическая работа. |
| 403 |  |  | Кладка примыканий стен толщиной в 2 кирпича по многорядной системе без раствора. Практическая работа. |
| 404 |  |  | Приготовление глиняного раствора. Практическая работа. |
| 405 |  |  | Кладка стен на глиняном растворе. Практическая работа. |
| 406 |  |  | Разборка кладки. Практическая работа. |
| 407 |  |  | Очистка кирпичей от глиняного раствора. Практическая работа. |
| 408 |  |  | Кладка углов на глиняном растворе. Практическая работа. |
| 409 |  |  | Проверка правильности кладки угольником, отвесом. Практическая работа. |
| 410 |  |  | Кладка столбов на глиняном растворе. Практическая работа. |
| 411 |  |  | Очистка и просушка кирпичей. Практическая работа. |
|  |  |  | **Организация труда в строительстве** | Должны знать:  - организацию рабочего места и трудового процесса;  - понятия о нормах времени, выработки и расценки;  - систему оплаты труда. |
| 412 |  |  | Организация и обслуживание рабочих мест и трудового процесса. |
| 413 |  |  | Бригады и звенья. |
| 414 |  |  | Разделение труда между рабочими разной квалификации. |
| 415 |  |  | Значение комплексных бригад. |
| 416 |  |  | Фронт работы, его размеры. |
| 417 |  |  | Материальная ответственность за производственный брак. |
| 418 |  |  | Понятие о нормах времени и нормах выработки на штукатурные, малярные и обойные работы. |
| 419 |  |  | Расценки на штукатурные, малярные и обойные работы. |
| 420 |  |  | Краткая характеристика системы оплаты труда. |
| 421 |  |  | Система оплаты труда. |
| 422 |  |  | Распределение заработной платы между членами бригады. |
| 423 |  |  | Наряды, их формы. |
|  |  |  | **Практическое повторение** | Должны уметь:  - приготавливать необходимые инструменты и материалы для ремонта;  -ремонтировать оштукатуренные поверхности;  - наклеивать линолеум;  -выполнять ремонт поверхностей ранее окрашенных водным составом;  -выполнять технологические операции окраски различных поверхностей. |
| 424 |  |  | Отбивание старой штукатурки штукатурным молотком. Практическая работа. |
| 425 |  |  | Приготовление соответствующего раствора. Практическая работа. |
| 426 |  |  | Смачивание поверхности, набрасывание обрызга. Практическая работа. |
| 427 |  |  | Нанесение грунта полутером. Практическая работа. |
| 428 |  |  | Приготовление раствора для накрывочного слоя. Практическая работа. |
| 429 |  |  | Нанесение накрывки теркой. Практическая работа. |
| 430 |  |  | Затирка накрывки вкруговую. Практическая работа. |
| 431 |  |  | Зачистка металлической поверхности шкуркой. Практическая работа. |
| 432 |  |  | Приготовление грунтовочного состава. Практическая работа. |
| 433 |  |  | Нанесение грунтовочного состава на металлическую поверхность. Практическая работа. |
| 434 |  |  | Подготовка краски и кистей к работе. Практическая работа. |
| 435 |  |  | Нанесение краски на металлические поверхности на первый раз. Практическая работа. |
| 436 |  |  | Нанесение краски на поверхность на второй раз. Практическая работа. |
| 437 |  |  | Раскрой линолеума. Практическая работа. |
| 438 |  |  | Нанесение клея или мастики на основание. Практическая работа. |
| 439 |  |  | Приклеивание линолеума. Практическая работа. |
| 440 |  |  | Высококачественная окраска. Предэкзаменационная контрольная работа. |  |
| 441 |  |  | Приготовление состава для снятия набела. Практическая работа. |
| 442 |  |  | Промывка потолка и стен класса. Практическая работа. |
| 443 |  |  | Снятие набела. Практическая работа. |
| 444 |  |  | Частичное шпаклевание поверхности. Практическая работа. |
| 445 |  |  | Шлифование зашпаклеванных поверхностей. Практическая работа. |
| 446 |  |  | Приготовление известкового состава. Практическая работа. |
| 447 |  |  | Проверка вязкости приготовленного состава. Практическая работа. |
| 448 |  |  | Окраска потолков кистями поперечными движениями по направлению к свету. Практическая работа. |
| 449 |  |  | Растушевка состава продольными движениями. Практическая работа. |
| 450 |  |  | Окраска оконных откосов известковым составом. Практическая работа. |
| 451 |  |  | Окраска стен нанесением состава горизонтальными движениями. Практическая работа. |
| 452 |  |  | Растушевка состава вертикальными движениями. Практическая работа. |
| 453 |  |  | Отмывание панелей от известкового состава. Практическая работа. |
| 454 |  |  | Шпаклевка подоконников. Практическая работа. |
| 455 |  |  | Шлифование зашпаклеванных мест. Практическая работа. |
| 456 |  |  | Грунтование поверхности. Практическая работа. |
| 457 |  |  | Шлифование подоконника наждачной бумагой. Практическая работа. |
| 458 |  |  | Очистка оконного переплета от плохо держащейся краски. Практическая работа. |
| 459 |  |  | Окраска оконных переплетов на первый раз.  Практическая работа. |
| 460 |  |  | Окраска переплетов на второй раз. Практическая работа. |
| 461 |  |  | Окраска подоконника на первый раз. Практическая работа. |
| 462 |  |  | Окраска подоконника на второй раз. Практическая работа. |
| 463 |  |  | Очистка дверей от старой краски. Практическая работа. |
| 464 |  |  | Частичная подмазка отдельных мест. Практическая работа. |
| 465 |  |  | Шлифование. Практическая работа. |
| 466 |  |  | Окраска дверей на первый раз. Практическая работа. |
| 467 |  |  | Окраска дверей на второй раз. Практическая работа. |

**Список литературы**

1.Барановский, В.А. Мастер отделочных работ.[Текст] / В.А,Барановский.- Ростов н /Д: Феникс,2005.-324с.

2.Буланова - Топоркова М.В. Педагогические технологии [Текст] / М.В. Буланова – Топоркова, А.В.Духавнева, В.С. Кукушин, Г.В. Сучков. - Ростов н/Д: Издательский центр МарТ; Феникс, 2010. – 333с.:ил.

3.Гницевич, Е.П. Малярные работы [Текст] /Е.П. Гницевич.-М.:стройиздат, 1986.-149с.

4.Иванушкина,А.Г. Штукатурные и другие отделочные работы. [Текст] / А.Г.Иванушкина. -М.: Сталкер,2004.- 362с.

5.Карпенко,А.Ремонт своими руками [Текст] / А..Карпенко. - М.:АСТ Астрель, 2002

6..Кондрашова, М.В. Мастер - маляр [Текст] / М.В. Кондрашова. - М.: Цитадель, 2000.-252с.

7.Конева, Л.С. Работаем с гипсокартонном. [Текст] / Л.С.Конева.- М.:АСТ Астрель,2007.-261с.

8.Курай, Т. Внутренние отделочные работы [Текст] / Т. Курай.- Ростов н/ Д:Феникс, 2000. -320с.

9. Малова, Р. 3. Дизайн квартиры за 5 копеек [Текст] / Р.З. Малова.- Ростов н/Д: Феникс, 2004. -192с.

10.Маркин, А.В. Декорирование домашнего интерьера. [Текст]/А.В.Маркин.- Ростов н/Д: Феникс,2003.- 285с.

11. Мороз, Л.Н. Маляр [Текст] / Л.Н.Мороз.- Ростов н/ Д: Феникс, 2003. -352с.

12. Немирович, Я.В. Штукатурные работы [Текст] / Я.В. Немирович.- Челябинск: Издательство Урал Л.Т.Д, 2001. -119с.

13.Никуленко Т.Г. Коррекционная педагогика [Текст] /Т.Г.Никуленко, С.И. Самыгин. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. -445с.

14.Пузанкова, В.Ф. Материалы для штукатурных и облицовочных работ: Теоретические основы профессиональной деятельности [Текст] /: учебное пособие / В.Ф. Пузанкова - М.: Академкнига / Учебник, 2005. -174с; ил.

15. Сбитнева, Е.М. Отделка стен [Текст] / Е.М. Сбитнева. - М.: Вече,2005

16.Теличко,А.А. Отделочные работы: от штукатурных до облицовочных. [Текст]/ А.А. Теличко.- Центр общечеловеческих ценностей,2004.-201с.

**Учебник**

Бобрешова,С.В. Технология. Штукатурно-малярное дело: учеб. для 8 кл.спец.(коррекц.)образоват.учреждений VIII вида [Текст] / С.В.Бобрешова, Я.Д.Чекайло.-М.: Гуманитарный изд.центр ВЛАДОС,2011.-216с.